**SUPLEMENT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

**WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**BUDOWA Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK” na działce nr 93/31; 93/18; 93/26   
w miejscowości Radwanice.**

# UWAGA\_ SUPLEMENT do SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA

# I ODBIORU ROBÓT stanowi uzupełnienie i rozszerzenie podstawowej specyfikacji str 46.

# 

# W – 1 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA

**1. ZAKRES ROBÓT**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia.

**2. MATERIAŁY.**

2.1. Brama przesuwna o szer. 6m (sterowanie automatyczne)

2.2. Kontener biurowo-socjalny

2.3. Kontenery na odpady niebezpieczne

2.4. Waga najazdowa 8x3m (ważenie 40 t )

2.5. Kontenery typu KP33\*

2.6. Kontenery typu KP-10\*

2.7. Pojemniki - 1100 l \*

2.8. Barierka na ścianie oporowej

2.9. Gablota informacyjna na konstrukcji niezależnej

**\*Przy zamówieniu kontenerów KP 33, KP 10 oraz pojemników 1100l należy uwzględnić ich oznakowanie zgodnie z frakcją odpadów zbieranych w danym kontenerze.**

**Oznakowanie w formie : naklejek magnetycznych o wymiarach ~ 297mmx420mm**

![Obraz zawierający znak, przód, siedzi, ręka

Opis wygenerowany automatycznie]()